邱环审函〔2026〕12号
关于霍邱瑞璞材料有限公司霍邱县李楼废石处理50万t/a环保技改项目环境影响报告表的批复

霍邱瑞璞材料有限公司：

报来《霍邱县李楼废石处理50万t/a环保技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于霍邱县冯井镇，项目利用现有生产厂房、原料堆场以及成品堆棚，在生产车间东侧原有筛分工序后增设水洗砂生产线，新建废水池、两个清水池、浓缩罐房以及压滤间，对原产品0-6mm粒径石料进行水洗。项目建成后，可实现年生产42万吨各粒径石料以及8万吨水洗砂。

项目于2026年5月25日在霍邱县工业和信息化局取得备案，项目代码2604-3-341522-07-02-344593。根据《报告表》所列内容、结论和专家评审意见，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施等进行建设。

二、项目在设计、建设和运营管理中应认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并着重做好以下工作：

（一）落实《报告表》提出的各项水污染防治措施。项目洗砂废水和脱水筛废水经浓缩罐絮凝沉淀处理后回用，不外排；车辆清洗废水与初期雨水收集至初期雨水池（收集沉淀池）内循环使用，不外排。生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物灌溉水质标准后，用于周边旱地农灌。
（二）规范落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。破碎、筛分工序粉尘采取喷淋降尘措施，余尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放,颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；堆场、装卸粉尘以及汽车动力扬尘通过洒水、喷淋等抑尘措施处理，厂界颗粒物无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。
（三）落实噪声污染防治措施，合理布局高噪声设备，规范落实隔声减振措施，加强设备维护，营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（四）加强固体废物环境管理。规范收集处置除尘灰、压滤泥饼；初期雨水池（收集沉淀池）砂石回用于生产。废润滑油桶、含油抹布和手套等危险废物收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。生活垃圾收集后交当地环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实分区防渗措施，落实环境安全风险防范措施，确保环境安全。

三、规范设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染处理设施的日常环境管理，确保各项环境保护措施设施落实到位、正常运行，各项污染物稳定达标排放。

四、严格落实污染物排放总量控制要求，你公司在本项目发生实际排污行为之前，须按照国家、省和属地相关规定落实污染物排放总量指标等相关事宜。
五、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，规范落实环保设施安全“三同时”制度。项目竣工后，应按照规定完成排污许可和竣工环境保护验收工作，并公开相关信息。

六、建设项目的规模、地点、建设内容或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

七、按照管行业必须管环保及属地管理原则，请霍邱县工信局、霍邱县应急局、冯井镇人民政府加强对该项目运营期间的监督管理。霍邱县生态环境综合行政执法大队、霍邱县生态环境监测站分别负责该项目的日常环境监管和监督性监测工作。

你单位应在收到本批复5个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件复印件分送上述部门，按规定接受监督检查。

                                2026年7月10日

抄送：六安市霍邱县生态环境分局、霍邱县生态环境综合行政执法大队、霍邱县生态环境监测站，霍邱县工信局，霍邱县应急局，冯井镇人民政府，安徽华悠生态科技有限公司。

